
Шаблон опросного листа для подключения услуги
Выделенный L2-канал, арендованные адреса
	Бланк заказа № ___ от «__» ___________ 20 __ г.

	К договору № ___ от «__» ___________ 20 __ г.

	Описание услуги
	Фильтрация L3-L4 трафика с выделением «публичных IP адресов»

	Клиент
	Имя клиента

	Точка предоставления услуги
	«г. Москва ул. Дом, корпус»

	Точка подключения клиента
	стойка, оборудование, порт

	AS Servicepipe
	AS 201706

	Необходимое количество IPv4 адресов
	Количество адресов, которые будут выделены клиенту для оказания услуги

	Таблица маршрутизации, анонсируемая клиенту
	☐ default route
☐ default + full-view
☐ default + light-view (default и сети AS-SERVICEPIPE)

	Требование по резервированию на 2-х пограничных маршрутизаторах (доп. BGP сессия) Default = да
	☐ да
☐ нет

	Тип кросс-коннекта
	☐ медь
☐ оптика (одномод)
☐ оптика (многомод)

	Кол-во оптических волокон
	Указать количество оптических жил

	Типы соединений
	☐ SC-SC
☐ SC-FC
☐ SC-LC
☐ LC-LC
☐ RJ45

	Физическая скорость порта
	☐ 100 Мбит/с
☐ 1 Гбит/с
☐ 10 Гбит/с
☐ 100 Гбит/с

	Режим порта
	☐ Access
☐ Trunk (указать диапазон свободных vlan)

	Запрашиваемая полоса пропускания
	Указать требуемую полосу (возможен вариант commit + burst)

	Комментарии
	


Услуга фильтрации с арендой адресов предоставляется путем организации BGP сессии между партнёром Servicepipe и клиентом, клиент использует приватный номер автономной системы и анонсирует выделенные адреса.




